빙장(氷葬)관련 해외연수 결과

(작성; 동국대학교 불교대학원 생사의례학과 외래교수 이남우)

◇ 기    간; 2009. 8. 24 ∼ 9. 1(9일)

◇ 방문국가; 스웨덴, 덴마크, 독일

◇ 참 가 자; 정부업무 관련 공무원, 장사관련 협회 등 11명

◇ 개 요

빙장(氷葬)관련하여 우리나라는 ‘08. 7. 22 국회 이은재 의원(한나라)이 대표발의하여 동년 8. 29일에 보건복지가족위원에 회부 되었으며, 현재 국회 소위원회까지 발의 되어 80%정도 진척된 가운데 세기의 마지막 장법으로 알려진「빙장(氷葬) 법(제도)」도입 관련 ’장사등에관한법률개정안‘ 국회논의 참고자료 수집 목적 등 빙장기계 개발자 방문과 빙장원리를 확인하고 국가와 유관기관을 방문하여 도입주장과 배경 및 진행경과 등을 알아보고자 정부에서 주관하여 관련 공무원 및 연구기관, 장사관련 협회가 참여하여 실시한 연수

◇ 빙장(氷葬) 방법(과정)

장법 중 시신(시체) 등 유기물을 동결 건조 방식으로 하여 자연 상태의 토양으로 환원 되게하는 친환경장법으로, 스웨덴 생물학자 수잔 위 메삭(Susanne Wiige Masak)에 의해 발명

○ 빙장 과정

① 냉각/시체보관 → ② 급속냉동 → ③ 분해 → ④ 동결건조 → ⑤ 금속성분제거 → ⑥ 매장

※ 참조; <그림-1>

◇ 빙장관련 이론과 진행

스웨덴 및 북유럽은 겨울이 길어 사람이 사망하면 겨울에는 매장이 곤란하기 때문에 시신을 얼음에 장기간 보존하다가 봄이 와서 땅이 녹는 시기에 매장을 하는 등 절차가 이루어 졌으며 빙장이 개발된 배경도 가까이 있다고 하겠다.

현재 180여 개국에 국제 특허를 받은 상태로 개발된 스웨덴은 종교국가(기독교)로 종교적인 측면에서 화장에 비해 빙장이 긍정적이며, 환경기준 시험은 통과하여 관련되는 법은 작업 중에 있으며 올해(2009년) 10월 1일 입법을 위한 준비단계로 초안이 완성되어 입법 상정될 예정이다.

유네스코(UNESCO)에서 2008년 세계지구의 날 행사일환으로 발명가(수잔)를 초청하여 친환경 장법의 소개, 191개국에서 지지하고 협상규약과 전 세계 각종 캠페인과 환경관련 서적에 자료로 제공.

◇ 특허관리 및 미래

스웨덴 ‘고덴부르그(Gothenburg)’ 소재 발리아(valea) 특허 전문회사에서 관리하고 있으며, 빙장법(氷葬法, Promession)은 기존의 화장 및 매장의 장법 중 장점만 있는 가장 친환경적인임.

그리고 PROMESSION KOREA는 아시아 지역 11개국에 대한 특허 및 독점 사업권을 확보하여 범국가적으로 미래의 대한민국이 빙장관련 새로운 기술국가로 부상할 전망이다.

◇ 빙장의 도입

<표-1> 장법 별 비교                                                (기준; 시신 1구)

구 분	빙 장	화 장	매 장
면 적	중간	적음	넓 음
	재활용 가능 (약 1∼2년 이후)	대규모 봉안(납골)묘는 넓음, 장기간 관리	장기간 매장 (60년 이상)
소요시간	4시간	2시간	1시간
에너지 소비량	140kw에 해당되는 액체질소와 300kw의 전력	330kw에 해당되는 석유와 700kw의 전력 500g의 탄소 배출	적 음
소음·진동 (1m 기준)	80dB	60∼70dB	없 음
대기오염	없 음	굴뚝 가스, 다이옥신, 수은(5g), 탄소 배출	없 음
하천 / 수질오염 (해양오염)	없 음	부영양화, 용존 산소량 감소, 지하수 오염	부영양화, 용존 산소량 부영양화 (생태학) [富營養化, eutrophication]; 호수와 같은 노화된 수중 생태계 안에서 인·질소 및 다른 식물 자양분들의 농도가 점진적으로 증가되는 상태에서 유기물은 주로 육상생물의 생식과 죽음으로 생긴 잔해와 산물을 운반해주는 유거수(流去水)에 의해 생태계로 유입된다. 때로는 꽃이나 많은 양의 조류(藻類), 미생물들이 수면에서 부영양화를 일으켜 물속에 사는 생물에게 필수적인 빛의 통과와 산소흡수를 방해하게 된다. 감소, 지하수 오염
토양오염	생태학적 분해 (양분 공급) 긍정적인 효과	없 음	있 음

<표-2> 빙장 및 화장 진행 과정 비교

구 분	1단계(입관)	2단계	3단계	4단계	5단계
빙 장	생분해성 관	질소에 냉동	진동 분해	수분, 금속분리	장례식
화 장	일반 관(木棺)	불에 태운다	냉각 후 습골	분골 / 파쇄

※ 두 장법 모두 최초 시신의 훼손없이 진행

- 도입과 전망

전통적인 우리나라의 장법은 크게 볼 때 외래문화가 전래 된 삼국시대부터 화장이 시작되었다가 고려 말 공양왕 3년에 논의되어 유교를 여과 없이 도입하면서 화장을 금지하여 조선 성종(27년)에 거의 사라졌다가 일본이 강점하면서부터 1902년에 지금의 서울 신당리에 두 개의 아궁이로 된 화장시설의 설치로 시작이 되었다.

장법의 변화를 볼 때 우리나라의 전통적인 장법은 고대부터 매장이 주도적인데 누구나 다 알고 있는 사실이지만 매장은 좁은 국토에 비해 장기간 묘지가 점유하는 면적과 토양 및 수질오염, 묘지에 석물(石物)을 설치하면서 인위적인 자연훼손이 있고, 화장은 불에 태우는 장법(葬法)으로 전염병이나 비위생적인 주검을 관리하면서 효과는 있으나 이 과정에서 굴뚝 가스, 다이옥신, 수은(5g), 탄소 배출이 있어 혐오시설로 인식되어 대도시나 지방 구분 없이 화장시설 설치가 쉽지는 않은 가운데 새로운 장법으로 공기나 수질 오염 없이 1년 내 자연분해되며, 시설은 2.75㎡(30평)정도 공간과 빙장시설 근무자나 이용자들이 쾌적한 환경에서 장례를 치르며 혐오시설 기피 현상도 해소하는 친환경적인 빙장이 도입되어 장법의 새로운 시대를 맞이하는 계기가 될 것이다.

몇 년 전부터 고병원성 조류독감(AI)으로 살처분된 가축들이 묻힌 매몰지 인근 지하수의 93%(15곳 중 14곳)가 하수도 물보다 더 썩은 것으로 확인되어 매몰지 인근 주민들이 실제 식수(食水)로 사용하는 지하수의 82%(45곳 중 37곳)가 먹는 수질기준을 초과하는 문제가 있는 상황에서 환경오염이 전혀 없는 빙장기를 사용하여 처리한다면 토양과 수질오염을 피하고 오히려 살처분된 가축의 유기물은 생태학적 분해로 토양에 양분공급을 하는 친환경적이다. 또한 음식쓰레기, 어폐류· 동물사체처리, 수술 후 적출물 관리 등 앞으로 응용할 분야가 다양하다.

http://news.chosun.com/site/date/html_dir/2009/09/16/2009091600159.html(조선일보; 2009. 9. 16).

동물이나 기타 유기물은 처리라는 용어가 적절하나, 사람의 시신은 관리라는 용어가 적절함.

빙장을 위한 법제화 추진 국가의 동향은 독일의 경우 2005년 12월 8일 니더작센

(Nidersachsen) 주의 매장 방법 10항  “매장 관리 당국은 공동묘지에서의 생분해성 녹말관을 사용하는 저온/동결 기술을 포함한 매장을 승인하며 법제화 한다.”, 남아프리카 공화국 공동묘지, 화장시설에 대한 일반 규정 2장 “매장 방법의 대안으로 화장과 빙장을 환경적인 측면에서 우수함.” 등 매장, 화장, 빙장에 대한 일반 규정을 구체화하여 명시하고 있다.

앞으로 빙장에 대한 여러 가지 견해가 있는데, 첫째 시신의 분해에 대한 유교적 인식의 전환〈태우(火葬)는 것과의 차이는?〉. 둘째 기계의 설치비용은 화장로 1기당 약 3억5천 만원에 비해 빙장기 1세트(6기), 한번 작업에 여섯 구 가능. 약 15억 정도면? 시간은 화장(2시간)에 비해 빙장은 현재 공정이 2배가량 소요되는 것으로 확인된바 시험과정을 거쳐 양산된 다면 단축 가능할 것으로 판단. 셋째 매장 부피(100kg 기준 30%)는 기존 매장보다 1/3정도이며 깊이는 지표면으로부터 25cm(스웨덴 기준)로 우리나라 묘지 환경에 맞추어 조정하는 등 미흡한 분야는 좀 더 연구 보완하고 빙장의 도입에 앞서 국민스스로가 선택할 수 있도록 지속적인 홍보와 인식의 전환이 선행되어야 할 과제가 남아 있다.

<그림-1>

1. 시신을 -18°C 로 냉각 시켜 생분해성 관에 보관 ⇒ 생분해성 관을 -196°C의 액체 질소탱크에 담가 급속 동결
2. 급속 동결된 시신과 관을 이동 ⇒ 미세한 진동을 가하여 작은 조각으로 분해 하는 과정
3. 분해된 조각에서 수분과 금속 성분을 건조시켜 분리 하는 과정을 거친 후 생분해성 관에 담는 과정
4. 생분해성 관을 땅에 묻으면 12개월 이내에 완전 토양화 (주변에 나무나 잔디를 심을 수 있음)
5. 매장 기간(12개월) 안에 분해되므로 매장지의 빠른 순환이 가능